NETWORK day 02

================================================

**广播域**

广播域指接收同样广播消息的节点的集合，如：在该集合中的任何一个节点传输一个广播帧，则所有其他能收到这个帧的节点都被认为是该广播帧的一部分

交换机的所有接口默认属于同一个广播域

**Vlan**

**• 什么是VLAN**

Virtual LAN（虚拟局域网）是物理设备上连接的不受物理位置限制的用户的一个逻辑组。

• 为什么引入VLAN

交换机的所有接口默认属于同一个广播域

随着接入设备的增多，网络中广播增多，降低了网络的效率

为了分割广播域，引入了VLAN

**Vlan virtual lan 虚拟局域网**

作用：

控制广播

增加安全

提高带宽利用率

降低数据传递延迟

**VLAN的配置**

[Huawei]vlan 2 //创建vlan2

[Huawei-vlan2]display vlan //查看vlan列表

[Huawei-vlan2]quit

[Huawei]undo vlan 2 //如果创建错误，可以删除vlan2

[Huawei-vlan2]interface Ethernet0/0/3 //进入3口

[Huawei-Ethernet0/0/3]port link-type access //将3接口定义为接入

链路，接入链路表示该接口即将为某一个vlan传递数据

[Huawei-Ethernet0/0/3]port default vlan 2 //将3接口加入vlan2，如

果加入了错误的vlan，就再加一次正确的即可

[Huawei-Ethernet0/0/3]display vlan //查看结果

[Huawei]vlan batch 2 3 //批量创建vlan2和3

[Huawei] vlan batch 10 to 20 //批量创建vlan10到20

[Huawei]undo vlan batch 10 to 20 //如果创建的vlan不需要了，可以

批量删除vlan，会有询问，输入y回车即可

**使用接口组**

[Huawei]port-group 1 //创建1号接口组

[Huawei-port-group-1]group-member Ethernet 0/0/3 Ethernet 0/0/4

//在该组添加成员，3口和4口

[Huawei-port-group-1]port link-type access //将该组中所有接口配置为接

入链路

[Huawei-port-group-1]port default vlan 2 //将该组中所有接口加入VLAN2

[Huawei]port-group 2 //创建2号接口组

[Huawei-port-group-2]group-member Ethernet 0/0/5 Ethernet 0/0/6

//在该组添加成员，5口和6口

[Huawei-port-group-2]display this //查看关于当前视图的配置，可以

看到该接口组中加入了几个接口

[Huawei-port-group-2]undo group-member Ethernet 0/0/5 Ethernet 0/0/6

//如果接口加错，可以用该命令删除，使用undo命令，相当于取消

**Access 接入链路 可以承载1个vlan的数据**

**Trunk 中继链路 可以承载多个vlan的数据**

**两台交换机都按以下方式配置，即可实现仅仅使用一条线缆传递多个**

**Vlan的数据**

[Huawei-Ethernet0/0/7]port link-type trunk //将7号接口配置为中继链路

[Huawei-Ethernet0/0/7]port trunk allow-pass vlan all //允许该接口放行所

有vlan的数据

[Huawei-Ethernet0/0/7]display vlan //查看vlan列表，此时7接口应该

出现在所有vlan中。